|  |
| --- |
| постановление администрации |

от 05.12.2019 № 1395

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого управлением «Жилищная инспекция Волгограда» аппарата главы Волгограда при проведении плановых проверок в рамках осуществления муниципального жилищного контроля на тер­ритории городского округа город-герой Волгоград

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», [постановлением](consultantplus://offline/ref=0681302406B5D133D8CAB1ED3975843D72CED7828D5CE3FF69CEB84A0933795AADD2FEEDCB93C35749577CD0F799CC6FB51E850AB575D4A5CALBG) Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г.  
№ 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)», Законом Волгоградской области от 22 февраля 2013 г. № 19-ОД «О муниципальном жилищном контроле», постановлением администрации Волгограда от 23 июля 2019 г. № 810 «Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Волгограда, уполномоченных на их осуществление», руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя Волгограда, администрации Волгограда

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую [форму](consultantplus://offline/ref=7CAD7F20CE1D1FB9335D47333F5738CA6B1E9090A3F70BBC086515DF53A41CC76004ECA53C74CFD757A8855875F403ECCF0F42AC54AF2AF51D19183FxFQ4G) проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого управлением «Жилищная инспекция Волгограда» аппарата главы Волгограда при проведении плановых проверок в рамках осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского округа город-герой Волгоград (далее – форма проверочного листа).

2. Управлению «Жилищная инспекция Волгограда» аппарата главы  
Волгограда обеспечить опубликование формы проверочного листа на официальном сайте управления «Жилищная инспекция Волгограда» аппарата главы Волгограда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы Волгограда Тетерятника О.В.

Глава Волгограда В.В.Лихачев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Волгограда

от 05.12.2019 № 1395

Форма

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

(список контрольных вопросов), используемый управлением «Жилищная  
инспекция Волгограда» аппарата главы Волгограда при проведении плановых проверок в рамках осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского округа город-герой Волгоград

Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый управлением «Жилищная инспекция Волгограда» аппарата главы Волгограда при проведении плановых проверок в рамках осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского округа город-герой Волгоград (далее –проверочный лист) используется должностными лицами управления «Жилищная инспекция Волгограда» аппарата главы Волгограда (далее – Управление) при проведении плановых проверок в рамках осуществления муниципального  
жилищного контроля на территории городского округа город-герой Волгоград.

Муниципальный жилищный контроль осуществляется в отношении товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, а также юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.

Категория риска, класс (категория) опасности, позволяющие однозначно идентифицировать сферу применения проверочного листа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Наименование органа муниципального контроля: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Вид муниципального контроля: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации Волгограда от 05 декабря 2019 г. № 1395 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого управлением «Жилищная инспекция Волгограда» аппарата главы Волгограда при проведении плановых проверок в рамках осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского округа город-герой Волгоград».

Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится плановая проверка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Вид (виды) деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, производственных объектов, их типов и (или) отдельных характеристик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Реквизиты распоряжения Управления о проведении плановой проверки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Учетный номер плановой проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Должность, фамилия и инициалы должностного лица Управления, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами Российской Федерации, составляющих предмет плановой проверки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами Российской Федерации, составляющих предмет плановой проверки | Реквизиты  нормативных правовых актов Российской Федерации с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы: указывается «да», «нет», либо «н/р» – требование на юридическое лицо/ индивидуального предпринимателя не распространяется |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Имеются ли заключенные договоры управления многоквартирными домами на условиях, указанных в решении общего собрания собственников помещений? | Часть 1 статьи 162 Жилищного кодек­са Российской Федерации (далее – ЖК РФ) |  |
| 2. | Имеется ли лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами? | Часть 1 статьи 192 ЖК РФ |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Соблюдены ли правила заключения договоров энергоснабжения, теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, поставки газа (в том числе поставки бытового газа в баллонах) с ресурсоснабжающими организациями в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида и приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем? | [Часть 1 статьи 157](consultantplus://offline/ref=395530EE4329A6BCE891CE6AF84F965B3D3DCE75019B4352D97C37A6C767FF767B7E6F91196460D41127ADBB95A9DB83F7B0A8B6A837C892c9pAH) ЖК РФ; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=395530EE4329A6BCE891CE6AF84F965B3D3FCE7B0B9D4352D97C37A6C767FF767B7E6F91196567D61027ADBB95A9DB83F7B0A8B6A837C892c9pAH) Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению много­квартирными дома­ми» (далее – Правила № 416); [пункт 4](consultantplus://offline/ref=395530EE4329A6BCE891CE6AF84F965B3D3DCE700B9F4352D97C37A6C767FF767B7E6F91196566DC1227ADBB95A9DB83F7B0A8B6A837C892c9pAH) Правил, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. № 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами» |  |
| 4. | Имеется ли заключенный договор со специализированной организацией о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и договор на аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=708AEBDD86D9BC167CBE6F0BE91224DDD08231003BEF32C1B8E7C91A57062DA606F3E93E4BE27FA5CADFC9BC0CDEE68A4193E3A6BFQDu6H)–[1.2](consultantplus://offline/ref=708AEBDD86D9BC167CBE6F0BE91224DDD08231003BEF32C1B8E7C91A57062DA606F3E9384DE475F09E90C8E0488FF58A4293E1A1A0DDA52EQ5uEH), [2.1](consultantplus://offline/ref=708AEBDD86D9BC167CBE6F0BE91224DDD08231003BEF32C1B8E7C91A57062DA606F3E93F4DEC7FA5CADFC9BC0CDEE68A4193E3A6BFQDu6H), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=708AEBDD86D9BC167CBE6F0BE91224DDD08231003BEF32C1B8E7C91A57062DA606F3E93E4BED7FA5CADFC9BC0CDEE68A4193E3A6BFQDu6H) ЖК РФ;  [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=708AEBDD86D9BC167CBE6F0BE91224DDD080310E31E932C1B8E7C91A57062DA606F3E9384DE574F29D90C8E0488FF58A4293E1A1A0DDA52EQ5uEH) Правил № 416;  [подпункт «а» пункта 4](consultantplus://offline/ref=708AEBDD86D9BC167CBE6F0BE91224DDD1873D0E31EC32C1B8E7C91A57062DA606F3E9384DE574F59B90C8E0488FF58A4293E1A1A0DDA52EQ5uEH), [пункты 6](consultantplus://offline/ref=708AEBDD86D9BC167CBE6F0BE91224DDD1873D0E31EC32C1B8E7C91A57062DA606F3E9384DE577F49990C8E0488FF58A4293E1A1A0DDA52EQ5uEH), [7](consultantplus://offline/ref=708AEBDD86D9BC167CBE6F0BE91224DDD1873D0E31EC32C1B8E7C91A57062DA606F3E9384DE577F49890C8E0488FF58A4293E1A1A0DDA52EQ5uEH) Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартир­ного газового оборудования при предоставлении коммуналь­ной услуги по газоснабжению, утверж­денных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (далее – Правила № 410) |  |
| 5. | Имеется ли заключенный договор на проверку состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, очистку и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=A6EE7420895CF6EDEDEA4AF1D4186E3A12252324CEA486DB2CEE81051EF916BC8242A3640750A0434A7F8884B6214B44A22944346BF9w1H)–[1.2](consultantplus://offline/ref=A6EE7420895CF6EDEDEA4AF1D4186E3A12252324CEA486DB2CEE81051EF916BC8242A3620156AA161E3089D8F2705844A1294633749ACC25F1wDH), [2.1](consultantplus://offline/ref=A6EE7420895CF6EDEDEA4AF1D4186E3A12252324CEA486DB2CEE81051EF916BC8242A365015EA0434A7F8884B6214B44A22944346BF9w1H), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=A6EE7420895CF6EDEDEA4AF1D4186E3A12252324CEA486DB2CEE81051EF916BC8242A364075FA0434A7F8884B6214B44A22944346BF9w1H) ЖК РФ;  [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=A6EE7420895CF6EDEDEA4AF1D4186E3A1227232AC4A286DB2CEE81051EF916BC8242A3620157AB141D3089D8F2705844A1294633749ACC25F1wDH) Правил № 416;  [пункты 5](consultantplus://offline/ref=A6EE7420895CF6EDEDEA4AF1D4186E3A13202F2AC4A786DB2CEE81051EF916BC8242A3620157AB131F3089D8F2705844A1294633749ACC25F1wDH), [11](consultantplus://offline/ref=A6EE7420895CF6EDEDEA4AF1D4186E3A13202F2AC4A786DB2CEE81051EF916BC8242A3620157A81E1B3089D8F2705844A1294633749ACC25F1wDH) Правил № 410 |  |
| 6. | Соответствуют ли многоквартирные дома в процессе их эксплуатации установленным требовани­ям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов (воды, тепловой энергии, электрической энергии)? | [Статьи 11](consultantplus://offline/ref=D170991FD28B0D2A642F6B49B5F1F64B5ACEF2D34FE65A4348008C7ABC0E4453EEF9A4CAC3D93CDAEABC76EA8BF9671C190625BA770BD4D1DChBJ), [13](consultantplus://offline/ref=D170991FD28B0D2A642F6B49B5F1F64B5ACEF2D34FE65A4348008C7ABC0E4453EEF9A4CAC3D93CDEEEBC76EA8BF9671C190625BA770BD4D1DChBJ) Федераль­ного закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-  ные акты Российской Федерации» |  |
| 7. | Осуществляется ли подготовка плана-графика подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях и соблюдены ли сроки подготовки, установленные планом-графиком? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=D4D607790BBD29B59D6A0B252081F9ADFABA3425AE4D2D5CEF9061160A84E4D9D152DA41E4AC5149C44F87DED91E1834F66D15C938T00EE)–[1.2](consultantplus://offline/ref=D4D607790BBD29B59D6A0B252081F9ADFABA3425AE4D2D5CEF9061160A84E4D9D152DA47E2AA5B1C900086829D4E0B34F46D17CE2705D55CT205E), [2.1](consultantplus://offline/ref=D4D607790BBD29B59D6A0B252081F9ADFABA3425AE4D2D5CEF9061160A84E4D9D152DA40E2A25149C44F87DED91E1834F66D15C938T00EE), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=D4D607790BBD29B59D6A0B252081F9ADFABA3425AE4D2D5CEF9061160A84E4D9D152DA41E4A35149C44F87DED91E1834F66D15C938T00EE) ЖК РФ;  [подпункт «з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=D4D607790BBD29B59D6A0B252081F9ADFAB9322BAF4F2D5CEF9061160A84E4D9D152DA47E2AB5A189C0086829D4E0B34F46D17CE2705D55CT205E) Правил содержания общего имущества в многоквартирном до­ме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном до­ме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в много­квартирном доме ненадлежащего качест­ва и (или) с перерыва­ми, превышающими установленную продолжительность» (далее – Правила № 491);  [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=D4D607790BBD29B59D6A0B252081F9ADFAB8342BA44B2D5CEF9061160A84E4D9D152DA47E2AB5A1E930086829D4E0B34F46D17CE2705D55CT205E) Правил № 416;  [подпункты 2.2.2](consultantplus://offline/ref=D4D607790BBD29B59D6A0B252081F9ADFDBC3624A4457056E7C96D140D8BBBCED61BD646E2AA581F9E5F83978C160631EF7310D73B07D4T504E), [2.6.4](consultantplus://offline/ref=D4D607790BBD29B59D6A0B252081F9ADFDBC3624A4457056E7C96D140D8BBBCED61BD646E2AA5F159E5F83978C160631EF7310D73B07D4T504E) раздела II Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверж­денных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (далее – Правила и нормы № 170) |  |
| 8. | Имеются ли паспорта готовности к отопительному периоду многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=2774CB210BF11432BA63C25C2D5CAE59809E68792BC634963566E2F5081A403FB4E05BF9BD7ED53B05A835F112D268B9A4BAB37749VDF2I)–[1.2](consultantplus://offline/ref=2774CB210BF11432BA63C25C2D5CAE59809E68792BC634963566E2F5081A403FB4E05BFFBB78DF6E51E734AD56837BB9A7BAB17056D96919V2FAI), [2.1](consultantplus://offline/ref=2774CB210BF11432BA63C25C2D5CAE59809E68792BC634963566E2F5081A403FB4E05BF8BB70D53B05A835F112D268B9A4BAB37749VDF2I), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=2774CB210BF11432BA63C25C2D5CAE59809E68792BC634963566E2F5081A403FB4E05BF9BD71D53B05A835F112D268B9A4BAB37749VDF2I) ЖК РФ;  [подпункт «з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=2774CB210BF11432BA63C25C2D5CAE59809D6E772AC434963566E2F5081A403FB4E05BFFBB79DE6A5DE734AD56837BB9A7BAB17056D96919V2FAI) Правил № 491;  [подпункт](consultantplus://offline/ref=2774CB210BF11432BA63C25C2D5CAE5987986A7821CE699C3D3FEEF70F151F28B3A957FEBB78DB685FB831B847DB76BDBDA4B6694ADB68V1F1I) [2.6.10](consultantplus://offline/ref=2774CB210BF11432BA63C25C2D5CAE5987986A7821CE699C3D3FEEF70F151F28B3A957FEBB78D96C5FB831B847DB76BDBDA4B6694ADB68V1F1I) раздела II Правил и норм № 170; [пункт 2](consultantplus://offline/ref=2774CB210BF11432BA63C25C2D5CAE598298687724C234963566E2F5081A403FB4E05BFFBB79DE6E56E734AD56837BB9A7BAB17056D96919V2FAI) разде­ла I, пункт [9](consultantplus://offline/ref=2774CB210BF11432BA63C25C2D5CAE598298687724C234963566E2F5081A403FB4E05BFFBB79DE6C51E734AD56837BB9A7BAB17056D96919V2FAI) раздела II Правил оценки готовности к отопительно­му периоду, утверж­денных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» |  |
| 9. | Имеется ли годовой отчет о выполнении договора управления за предыдущий год перед собственниками помещений многоквартирных домов? | Часть 11 статьи 162 ЖК РФ |  |
| 10. | Размещен ли годовой отчет о выполнении договора управления за предыдущий год в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства? | Часть 11 статьи 162 ЖК РФ |  |
| 11. | Имеется ли годовой план-график содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме на неделю, месяц и год? | Подпункты 2.1.1, 2.1.5, 2.2.2 раздела II Правил и норм № 170;  подпункт «в» пункта 4 Правил № 416; |  |
| 12. | Имеется ли документация по приему заявок населения, их исполнению, осуществляется ли контроль по их исполнению, в том числе организация круглосуточного аварийного обслуживания? | Подпункт 2.2.3 раздела II Правил и норм № 170; подпункт «а» пункта 6 Правил оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» |  |
| 13. | Выполняются ли работы по проверке технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:  признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;  коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;  поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами (при выявлении нарушений – организуются ли работы по разработке контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальному обследованию и со-  ставлению плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL), [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770E853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECBF7705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770E853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECBFC705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 491; [пункт 1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECFF1705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) минимального [перечн](consultantplus://offline/ref=A2C902ED7798EC76D270288B25238ECBD61E5FE716D546E503F6A373B864CB2F2F18AE5857DB63B5DB1B3864C4FB3B2657614A18DF4B6D21zBy3L)я услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (далее – минимальный перечень № 290); [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
| 14. | Выполняются ли работы по проверке состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотво­да фундамента (при выявлении нарушений – организуются ли работы по восстановлению работоспособности гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL), [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770E853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECBF7705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770E853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECBFC705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 491; [пункт 1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECFF1705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
| 15. | Выполняются ли работы по проверке температурно-влажностно­го режима подвальных помещений (при выявлении нарушений – организуются ли работы по уст­ранению причин его нарушения)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL), [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770E853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECBF7705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770E853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECBFC705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 491; [пункт 2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECCF6705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
| 16. | Выполняются ли работы по проверке состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL), [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770E853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECBF7705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770E853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECBFC705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 491; [пункт 2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECCF6705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
| 17. | Выполняются ли работы по принятию мер, исключающие подтопление, захламление, загрязнение и загромождение помещений подвалов, входов в подвалы и приямков? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL), [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770E853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECBF7705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770E853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECBFC705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 491; [пункт 2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECCF6705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
| 18. | Выполняются ли работы по принятию мер, обеспечивающих вентиляцию помещений подвалов в соответствии с проектными требованиями? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AB47602C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4166263D043F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L), [2.1](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AA416E2C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AB476F2C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9FC0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD41672739033F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9FC0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD41672739083F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) Правил № 491; [пункт 2](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9F80DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4167273E023F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7D0583D2F80DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4167273F073F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) Правил № 416 |  |
| 19. | Выполняются ли работы по контролю за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них (при выявлении нарушений – проводится ли организация работ по устранению выявленных неисправностей)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AB47602C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4166263D043F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L), [2.1](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AA416E2C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AB476F2C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9FC0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD41672739033F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9FC0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD41672739083F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) Правил № 491; [пункт 2](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9F80DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4167273E023F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7D0583D2F80DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4167273F073F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) Правил № 416 |  |
| 20. | Выполняются ли работы по выявлению отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструк­тивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств в отношении стен многоквартирных домов (в случае выявления повреждений и нарушений – составляется ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AB47602C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4166263D043F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L), [2.1](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AA416E2C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AB476F2C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9FC0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD41672739033F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9FC0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD41672739083F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) Правил № 491; [пункт 3](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9F80DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4167273E023F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7D0583D2F80DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4167273F073F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) Правил № 416 |  |
| 21. | Выполняются ли работы по выявлению следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков (в случае выявления повреждений и нарушений – составляется ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AB47602C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4166263D043F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L), [2.1](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AA416E2C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AB476F2C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9FC0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD41672739033F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9FC0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD41672739083F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) Правил № 491; [пункт 3](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9F80DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4167273E023F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7D0583D2F80DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4167273F073F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) Правил № 416 |  |
| 22. | Выполняются ли работы по выявлению повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней (в случае выявления повреждений и нарушений – составляется ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AB47602C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4166263D043F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L), [2.1](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AA416E2C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AB476F2C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9FC0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD41672739033F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9FC0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD41672739083F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) Правил № 491; [пункт 3](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9F80DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4167273E023F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7D0583D2F80DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4167273F073F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) Правил № 416 |  |
| 23. | Выполняются ли работы по выявлению в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен (в случае выявления повреждений и нарушений – составляется ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AB47602C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4166263D043F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L), [2.1](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AA416E2C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AB476F2C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9FC0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD41672739033F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9FC0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD41672739083F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) Правил № 491; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7D0583D2F80DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4167273F073F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) Правил № 416; [пункт 3](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9F80DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4167273E063F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) минимально­го перечня № 290 |  |
| 24. | Выполняются ли работы по выявлению нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявлению прогибов, трещин и колебаний перекрытий и покрытий многоквартирных домов (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организова­но ли проведение восстановитель­ных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339F92135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359998460AB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL), [2.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACE359192135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339092135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) ЖК РФ; [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359899420DB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994206B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 491; [пункт 4](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC32A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359899440CB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA0C547C732A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994409B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 416 |  |
| 25. | Выполняются ли работы по выявлению наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339F92135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359998460AB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL), [2.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACE359192135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339092135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) ЖК РФ; [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359899420DB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994206B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 491; [пункт 4](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC32A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359899440CB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA0C547C732A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994409B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 416 |  |
| 26. | Выполняются ли работы по выявлению наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339F92135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359998460AB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL), [2.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACE359192135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339092135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) ЖК РФ; [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359899420DB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994206B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 491; [пункт 4](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC32A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359899440CB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA0C547C732A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994409B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 416 |  |
| 27. | Выполняются ли работы по выявлению наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 28. | Выполняются ли работы по выявлению зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 29. | Выполняются ли работы по проверке состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям в отношении всех типов перекрытий (покрытий) (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 30. | Выполняются ли работы по выявлению нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины тре-  щин, выпучивания, отклонения от вертикали в отношении всех типов колонн, столбов многоквартирных домов (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 5](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 31. | Выполняются ли работы по контролю за состоянием и выявлением коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоением защитного слоя бетона, оголением арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 5](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 32. | Выполняются ли работы по выявлению разрушений или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 5](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 33. | Выполняются ли работы по выявлению поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянны-  ми стойками (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 5](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня  № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 34. | Выполняются ли работы по контролю за состоянием металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 5](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 35. | Выполняются ли работы по контролю за состоянием и выявлени­ем нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин в отношении всех типов балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 6](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 36. | Выполняются ли работы по выявлению поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и кор­розии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборны­ми железобетонными балками перекрытий и покрытий (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 6](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 37. | Выполняются ли работы по выявлению коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 6](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 38. | Выполняются ли работы по выявлению увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древеси­ны около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 6](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 39. | Выполняются ли работы по проверке кровли на отсутствие протечек (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, – осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 7](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 40. | Выполняются ли работы по провер­ке молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, – осущест­вляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 7](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 41. | Выполняются ли работы по выявлению деформации и повреждений несущих кровельных конст­рукций, креплений элементов несущих конструкций крыши (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, – осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 7](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 42. | Выполняются ли работы по проверке антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций крыши (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, – осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 7](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 43. | Выполняются ли работы по выявлению деформации и повреждений водоотводящих устройств и оборудования, водоприемных воронок внутреннего водостока крыш многоквартирных домов (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, – осущест­вляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 7](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 44. | Выполняются ли работы по выявлению деформации и повреждений слуховых окон (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, – осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 7](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 45. | Выполняются ли работы по выявлению деформации и повреждений выходов на крыши (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, – осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 7](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 46. | Выполняются ли работы по выявлению деформации и повреждений ходовых досок и переходных мостиков на чердаках (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, – осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 7](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 47. | Выполняются ли работы по выявлению деформации и повреждений осадочных и температурных швов (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, – осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 7](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 48. | Выполняются ли работы по проверке состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующе­го слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, – осущест­вляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 7](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 49. | Выполняются ли работы по проверке температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, – осуществляется ли незамедлитель­ное их устранение, в остальных случаях – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 7](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 50. | Выполняются ли работы по контролю состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, – осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 7](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 51. | Выполняются ли работы по осмотру потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, – осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 7](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 52. | Выполняются ли работы по проверке и при необходимости очистке кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, – осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 7](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 53. | Выполняются ли работы по проверке и при необходимости очистке кровли от скопления снега и наледи (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, – осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 7](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 54. | Выполняются ли работы по проверке и при необходимости восстановлению защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийны­ми защитными красками и составами (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, – осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 7](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 55. | Выполняются ли работы по проверке и при необходимости восстановлению насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, – осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 7](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 56. | Выполняются ли работы по проверке и при необходимости восстановлению пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, – осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 7](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 57. | Выполняются ли работы по проверке и при необходимости восстановлению антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, – осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 7](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 58. | Выполняются ли работы по выявлению деформаций и повреждений в несущих конструкциях лестниц, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 8](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 59. | Выполняются ли работы по выявлению наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 8](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 60. | Выполняются ли работы по выявлению прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 8](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 61. | Выполняются ли работы по выявлению прогибов несущих конст­рукций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличия гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 8](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 62. | Выполняются ли работы по проверке состояния и при необходимости восстановлению штукатурного слоя или окраске металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час, в домах с лестницами по стальным косоурам? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 8](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 63. | Выполняются ли работы по проверке состояния и при необходимости обработке деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 8](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 64. | Выполняются ли работы по выявлению нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных сло­ев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491; [пункт 9](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
| 65. | Выполняются ли работы по контролю состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т. д.) (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339F92135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359998460AB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL), [2.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACE359192135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339092135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) ЖК РФ;  [подпункт «з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994206B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 491; [подпункты 3.5.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB79A4C748C73CFDCE0220BA9D3DFCB8055662D6C8359B994F04E7A0CC82004F83CB8941ACDC68B7k95CL), [3.5.2](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB79A4C748C73CFDCE0220BA9D3DFCB8055662D6C8359B994E04E7A0CC82004F83CB8941ACDC68B7k95CL), [3.5.5](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB79A4C748C73CFDCE0220BA9D3DFCB8055662D6C8359B984504E7A0CC82004F83CB8941ACDC68B7k95CL) раздела III Правил и норм № 170;  [пункт 9](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC32A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994008B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) минимально­го перечня № 290;  [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA0C547C732A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994409B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 416 |  |
| 66. | Выполняются ли работы по выявлению нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339F92135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359998460AB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL), [2.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACE359192135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339092135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359899420DB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994206B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 491; [пункт 9](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC32A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994008B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA0C547C732A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994409B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 416 |  |
| 67. | Выполняются ли работы по контролю за состоянием и организации восстановления или замены отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339F92135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359998460AB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL), [2.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACE359192135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339092135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359899420DB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994206B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 491; [пункт 9](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC32A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994008B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA0C547C732A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994409B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 416 |  |
| 68. | Выполняются ли работы по контролю за состоянием и организации работ по восстановлению плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339F92135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359998460AB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL), [2.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACE359192135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339092135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) ЖК РФ;  подпункт [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994206B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 491; [пункт 9](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC32A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994008B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) минимального перечня № 290; подпункт «д»  пункта 4 Правил № 416 |  |
| 69. | Выполняются ли работы по выявлению зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339F92135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359998460AB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL), [2.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACE359192135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339092135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359899420DB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994206B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 491; [пункт 10](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC32A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994008B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA0C547C732A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994409B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 416 |  |
| 70. | Выполняются ли работы по проверке звукоизоляции и огнезащи­ты перегородок многоквартирных домов (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339F92135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359998460AB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL), [2.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACE359192135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339092135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359899420DB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994206B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 491; [пункт 10](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC32A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994008B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA0C547C732A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994409B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 416 |  |
| 71. | Выполняются ли работы по проверке состояния внутренней отделки? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339F92135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359998460AB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL), [2.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACE359192135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339092135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359899420DB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994206B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 491; пункт [11](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC32A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994008B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA0C547C732A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994409B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 416 |  |
| 72. | При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – осуществляется ли их устранение? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339F92135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359998460AB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL), [2.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACE359192135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339092135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359899420DB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994206B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 491; пункт [11](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC32A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994008B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) ми-  нимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA0C547C732A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994409B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 416 |  |
| 73. | Выполняются ли работы по проверке состояния основания и поверхностного слоя полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339F92135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359998460AB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL), [2.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACE359192135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339092135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359899420DB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994206B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 491; пункт 1[2](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC32A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994008B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA0C547C732A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994409B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 416 |  |
| 74. | Выполняются ли работы по проверке состояния работоспособности системы вентиляции полов помещений (для деревянных полов), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339F92135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359998460AB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL), [2.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACE359192135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339092135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) ЖК РФ;  [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359899420DB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994206B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 491; пункт 1[2](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC32A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994008B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA0C547C732A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994409B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 416 |  |
| 75. | Выполняются ли работы по проверке состояния целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (при выявлении нарушений в отопительный период – осуществляется ли незамедлитель­ный ремонт, в остальных случаях – разрабатывается ли план и проведение восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339F92135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L)–[1.2](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359998460AB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL), [2.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACE359192135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339092135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) ЖК РФ;  [подпункты «з»](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359899420DB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL), [«и» пункта 11](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994206B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 491; пункт 1[3](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC32A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994008B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA0C547C732A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994409B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 416 |  |
| 76. | Выполняются ли работы по проверке технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | Части 1–[1.2](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B0772519E2B5EF40547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A52FBF42D0129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M), [2.1](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B0772519E2B5EF40547DA25CA6E0C0504D72C6DA57146A5AF1A1794E281938D7D07E8E41EFE12937C4M), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B0772519E2B5EF40547DA25CA6E0C0504D72C6DA57156C5BF1A1794E281938D7D07E8E41EFE12937C4M) ЖК РФ;  [подпункт «з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE42547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF0210129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Правил № 491; пункт [14](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE46547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAFC2E0129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) минимального перечня № 290;  [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251BE2BBE546547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF62E0129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Правил № 416; [подпункт «в» пункта 148(22)](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B0772519E2B0E54B547DA25CA6E0C0504D72C6DA57106A52F1A1794E281938D7D07E8E41EFE12937C4M) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир­ных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354 «О пре­доставлении коммунальных услуг собст­венникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – Правила № 354) |  |
| 77. | Выполняются ли работы по техническому обслуживанию: чистке, промывке и дезинфекции загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования? | [Подпункт «з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE42547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF0210129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Правил № 491; [пункт 14](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE46547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAFC2E0129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251BE2BBE546547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF62E0129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Правил № 416; [подпункт «в» пункта 148(22)](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B0772519E2B0E54B547DA25CA6E0C0504D72C6DA57106A52F1A1794E281938D7D07E8E41EFE12937C4M) Правил № 354 |  |
| 78. | Выполняются ли работы по техническому обслуживанию и сезонному управлению оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определению работоспособности оборудования и элементов систем (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B672B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF03AC3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B672B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF031C3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) Правил № 491; [пункт 15](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B272B21672C0A38B72E5A3C54312116179EFF539C3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95974213CDB272B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF63EC3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) Правил № 416 |  |
| 79. | Выполняются ли работы по контролю состояния, выявления и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B672B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF03AC3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B672B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF031C3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) Правил № 491; [пункт 15](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B272B21672C0A38B72E5A3C54312116179EFF539C3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95974213CDB272B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF63EC3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) Правил № 416 |  |
| 80. | Выполняются ли работы по проверке утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B672B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF03AC3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B672B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF031C3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) Правил № 491; [пункт 15](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B272B21672C0A38B72E5A3C54312116179EFF539C3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95974213CDB272B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF63EC3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) Правил № 416 |  |
| 81. | Выполняются ли работы по уст­ранению неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, уст­ранению засоров в каналах, уст­ранению неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B672B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF03AC3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B672B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF031C3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) Правил № 491; [пункт 15](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B272B21672C0A38B72E5A3C54312116179EFF539C3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95974213CDB272B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF63EC3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) Правил № 416 |  |
| 82. | Выполняются ли работы по контролю и обеспечению исправного состояния систем автоматического дымоудаления (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстанови-  тельных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE42547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF02A0129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M), [«з»](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE42547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF0210129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M), [«е» пункта 11](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE42547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF02F0129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Правил № 491; [пункт 15](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE46547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FBF5290129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251BE2BBE546547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF62E0129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Правил № 416 |  |
| 83. | Выполняются ли работы по контролю состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B672B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF03AC3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B672B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF031C3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) Правил № 491; [пункт 15](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B272B21672C0A38B72E5A3C54312116179EFF539C3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95974213CDB272B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF63EC3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) Правил № 416 |  |
| 84. | Выполняются ли работы по определению целостности конструкций и по проверке работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов, устранению неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенению оголов­ков дымовых труб (дымоходов)? | [Подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B672B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF03AC3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B672B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF031C3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) Правил № 491; пункт 1[6](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B272B21672C0A38B72E5A3C54312116179EFF539C3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95974213CDB272B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF63EC3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) Правил № 416 |  |
| 85. | Выполняются ли работы по очист­ке от сажи дымоходов и труб печей? | [Подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B672B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF03AC3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B672B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF031C3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) Правил № 491; пункт 1[6](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B272B21672C0A38B72E5A3C54312116179EFF539C3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95974213CDB272B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF63EC3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) Правил № 416 |  |
| 86. | Выполняются ли работы по устра­нению завалов в дымовых каналах? | [Подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B672B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF03AC3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B672B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF031C3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) Правил № 491; пункт 1[6](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B272B21672C0A38B72E5A3C54312116179EFF539C3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95974213CDB272B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF63EC3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) Правил № 416 |  |
| 87. | Выполняются ли работы по проверке исправности и работоспособности оборудования, выполнению наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в много­квартирных домах? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E83231EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852514E93AC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), [2.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4F852D1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E832C1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) ЖК РФ; [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED3DC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), [«в»](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852414ED3BC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED36C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 491; [пункт 17](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852414E939C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA92D70A9B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415EB39C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 416 |  |
| 88. | Выполняются ли работы по посто­янному контролю параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительному принятию мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования (тепловых пунктов и водоподкачек) и герметичности систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E83231EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852514E93AC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), [2.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4F852D1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E832C1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) ЖК РФ; [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED3DC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), [«в»](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852414ED3BC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED36C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 491; [пункты 17](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852414E939C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), 18 минимального переч­ня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA92D70A9B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415EB39C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 416 |  |
| 89. | Выполняются ли гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек, узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем ото­пления? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E83231EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852514E93AC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), [2.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4F852D1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E832C1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) ЖК РФ; [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED3DC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), [«в»](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852414ED3BC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED36C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 491; [пункты 17](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852414E939C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), 19 минимального переч­ня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA92D70A9B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415EB39C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 416 |  |
| 90. | Выполняются ли работы по очист­ке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E83231EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852514E93AC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), [2.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4F852D1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E832C1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) ЖК РФ; [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED3DC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), [«в»](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852414ED3BC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED36C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 491; [пункт 17](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852414E939C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA92D70A9B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415EB39C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 416 |  |
| 91. | Выполняются ли работы по проверке работоспособности и обслу­живанию устройств водоподготовки для системы горячего водоснабжения (при выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E83231EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852514E93AC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), [2.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4F852D1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E832C1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) ЖК РФ; [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED3DC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), [«в»](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852414ED3BC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED36C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 491; [пункт 17](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852414E939C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) минимального перечня № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |
| 92. | Выполняются ли работы по проверке исправности, работоспособности, регулировке и техническо­му обслуживанию насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматиче-  ских регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E83231EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852514E93AC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), [2.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4F852D1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E832C1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) ЖК РФ; [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED3DC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), [«в»](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852414ED3BC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED36C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 491; пункт 1[8](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852414E939C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA92D70A9B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415EB39C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 416 |  |
| 93. | Выполняются ли работы по контролю состояния и замене неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т. п.) систем водоснаб­жения (холодного и горячего), ото­пления и водоотведения в многоквартирном доме? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E83231EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852514E93AC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), [2.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4F852D1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E832C1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) ЖК РФ; [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED3DC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), [«в»](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852414ED3BC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED36C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 491; пункт 18 минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA92D70A9B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415EB39C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 416 |  |
| 94. | Выполняются ли работы по восстановлению работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т. п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E83231EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852514E93AC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), [2.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4F852D1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E832C1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) ЖК РФ; [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED3DC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), [«в»](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852414ED3BC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED36C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 491; пункт 18 минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA92D70A9B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415EB39C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 416 |  |
| 95. | Выполняются ли работы по контролю состояния и незамедлитель­ному восстановлению герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E83231EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852514E93AC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), [2.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4F852D1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E832C1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) ЖК РФ; [подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED3DC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), [«в»](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852414ED3BC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), [«з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED36C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 491; пункт 18 минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA92D70A9B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415EB39C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 416 |  |
| 96. | Выполняются ли работы по контролю за состоянием и восстановлением исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации? | [Подпункт «з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33B56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837ABF5D5066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 491; [пункт 18](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837BB8565066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) минимального перечня № 290;  [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD8467DE83F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837AB9525066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 416 |  |
| 97. | Выполняются ли работы по промывке участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе, очистке и промывке водонапорных баков? | [Подпункт «з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33B56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837ABF5D5066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 491; [пункт 18](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837BB8565066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) минимального перечня № 290;  [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD8467DE83F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837AB9525066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 416 |  |
| 98. | Выполняются ли работы по проверке и обеспечению работоспособности местных локальных очистных сооружений (септиков) и дворовых туалетов? | [Подпункт «з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33B56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837ABF5D5066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 491; [пункт 18](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837BB8565066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) минимального перечня № 290;  [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD8467DE83F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837AB9525066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 416 |  |
| 99. | Выполняются ли работы по промывке систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений? | [Подпункт «з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33B56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837ABF5D5066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 491; [пункт 18](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837BB8565066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) минимального перечня № 290;  [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD8467DE83F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837AB9525066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 416 |  |
| 100. | Выполняются ли работы по проверке заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеру сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановлению цепей заземления по результатам проверки? | [Подпункт «з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33B56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837ABF5D5066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 491; [пункт 20](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837BB95D5066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) минимального перечня № 290 |  |
| 101. | Выполняются ли работы по проверке и обеспечению работоспособности устройств защитного отключения электрооборудования? | [Подпункт «з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33B56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837ABF5D5066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 491; [пункт 20](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837BB8565066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) минимального перечня № 290;  [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD8467DE83F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837AB9525066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 416 |  |
| 102. | Выполняются ли работы по техническому обслуживанию и ремонту силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистке клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладке электро­оборудования? | [Подпункт «з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33B56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837ABF5D5066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 491; [пункт 20](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837BB8565066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) минимального перечня № 290;  [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD8467DE83F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837AB9525066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 416 |  |
| 103. | Выполняются ли работы по контролю состояния и замене вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охран­ной сигнализации? | [Подпункт «з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33B56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837ABF5D5066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 491; [пункт 20](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837BB8565066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) минималь-  ного перечня № 290;  [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD8467DE83F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837AB9525066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 416 |  |
| 104. | Организованы ли система диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта? | [Подпункт «з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33B56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837ABF5D5066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 491; [пункт 22](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837BB8565066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) минимального перечня № 290;  [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD8467DE83F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837AB9525066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 416 |  |
| 105. | Обеспечено ли проведение осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)? | [Подпункт «з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33B56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837ABF5D5066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 491; [пункт 22](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837BB8565066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) минимального перечня № 290;  [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD8467DE83F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837AB9525066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 416 |  |
| 106. | Обеспечено ли проведение аварийного обслуживания лифта (лифтов)? | [Подпункт «з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33B56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837ABF5D5066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 491; [пункт 22](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837BB8565066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) минимального перечня № 290;  [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD8467DE83F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837AB9525066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 416 |  |
| 107. | Обеспечено ли проведение технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования? | [Подпункты «а», «з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33B56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837ABF5D5066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 491; [пункт 22](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837BB8565066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD8467DE83F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837AB9525066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 416 |  |
| 108. | Проводятся ли работы по оказанию услуг по сухой и влажной уборке тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL), [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  [подпункт «з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770E853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECBFC705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 491; [пункт 23](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1FCBF1705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) минимального перечня № 290;  [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
| 109. | Проводятся ли работы по оказанию услуг по влажной протирке подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных уст­ройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL), [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  [подпункт «з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770E853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECBFC705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 491; [пункт 23](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1FCBF1705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) минимального перечня № 290;  [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
| 110. | Проводятся ли работы по оказанию услуг по мытью окон в помещениях, входящих в состав обще­го имущества в многоквартирном доме? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL), [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  [подпункт «з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770E853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECBFC705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 491; [пункт 23](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1FCBF1705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) минимального перечня № 290;  [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
| 111. | Проводятся ли работы по оказанию услуг по очистке систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов)? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL), [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  [подпункт «з» пункта 11](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770E853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECBFC705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 491; [пункт 23](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1FCBF1705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) минимального перечня № 290;  [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
| 112. | Проводятся ли работы по оказанию услуг по проведению дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL), [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  [пункт 23](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1FCBF1705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) минимального перечня № 290;  [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
| 113. | Проводятся ли работы по очистке крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см в холодный период года? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL), [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  пункт 24 минимального перечня № 290;  [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
| 114. | Проводятся ли работы по сдвиганию свежевыпавшего снега и очистке придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см в холодный период года? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL), [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  пункт 24 минимального перечня № 290;  [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
| 115. | Проводятся ли работы по очистке придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) в холодный период года? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL), [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  пункт 24 минимального перечня № 290;  [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
| 116. | Проводятся ли работы по очистке придомовой территории от наледи и льда в холодный период года? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL), [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  пункт 24 минимального перечня № 290;  [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
| 117. | Проводятся ли работы по очистке от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL), [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  пункты 24, 25 минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
| 118. | Проводятся ли работы по уборке крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистке металлической решетки и приямка? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL), [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  пункты 24, 25 минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
| 119. | Проводятся ли работы по подметанию и уборке придомовой территории в теплый период года? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL), [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  пункт 25 минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
| 120. | Проводятся ли работы по уборке и выкашиванию газонов в теплый период года? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL), [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  пункт 25 минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
| 121. | Проводятся ли работы по прочист­ке ливневой канализации в теплый период года? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL), [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  пункт 25 минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
| 122. | Проводятся ли работы по организации и содержанию мест (площа­док) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок? | [Части 1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL)–[1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL), [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL), [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  пункт 26(1) минимального перечня № 290; [подпункт «д» пункта 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
| 123. | Проводятся ли работы по обеспечению требований пожарной безо­пасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты? | [Подпункты «а»](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE42547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF02A0129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M), [«з»](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE42547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF0210129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M), [«е» пункта 11](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE42547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF02F0129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Правил № 491; [пункт 27](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE46547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FBF2200129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) минимального перечня № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (пояснения и дополнения по контрольным вопросам, содержащимся в перечне вопросов,  
отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют  
о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных  
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами Российской Федерации,  
составляющих предмет плановой проверки)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность и Ф.И.О. должностного лица, проводившего плановую проверку и заполнившего прове- рочный лист) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) |

Управление «Жилищная инспекция Волгограда» аппарата главы Волгограда