**Памятка**

**по соблюдению населением правил пожарной безопасности**

**при использовании электрических приборов и электрооборудования**



Перед началом эксплуатационного нового устройства необходимо **внимательно изучить инструкцию.**

Включенные электронагреватели приборы (не имеющие устройств тепловой защиты) должны быть **установлены на негорючие** теплоизоляционные подставки, исключающие опасность возникновения пожара.

Перед уходом из дома, даже на короткое время, нужно **проверить и убедиться,** что все электронагреватели и осветительные приборы отключены.

Следите, чтобы электропровода электронагревательных приборов были **без перегибов**. **Не разрешайте детям** без вашего присутствия включать обогреватели и другие электроприборы.

**Запрещается:**

**- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;**

**- оставлять включенные электроприборы без присмотра;**

**- перегружать электросеть, включая одновременно слишком**

**много электроприборов;**

**- ставить вблизи штор и мебели электрические нагревательные приборы;**

**- устанавливать электробытовую технику вплотную к отопительным батареям.**

**Помните!**

**Соблюдение требований правил пожарной безопасности**

**позволит сохранить Вашу жизнь и жизнь Ваших близких!**

**Комитет по обеспечению безопасности**

 **жизнедеятельности населения Волгоградской области**

**Памятка**

**по соблюдению населением правил пожарной безопасности**

**при эксплуатации печного оборудования**

**Перед началом отопительного сезона все печи дымоходы должны быть тщательно проверены, отремонтированы.**

**Очистку дымохода от сажи необходимо производить перед началом отопительного сезона и через каждые три месяца в течение всего отопительного сезона.**

 **Топить печь следует не более 2-3 раз в сутки, продолжительность каждой топки не должна превышать 1,5 часа.**

**На полу перед топкой должен быть уложен предтопочный лист из стали не менее 50х70 см и толщиной 2 мм, предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр.**

**Побелите все элементы печи, чтобы на белом фоне легче было заметить появление трещин и копоти от проходящего через них дыма.**

**Дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические сетки)**

**Предметы домашнего обихода и мебель разместите на расстоянии не ближе 50 см от топящейся печи.**

**Запрещается:**

- **растапливать печь бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями, так как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени;**

- **оставлять без присмотра топящуюся печь, а также поручать надзор за ними малолетним детям;**

- **топить печи с открытыми дверцами;**

- **складировать дрова вплотную к печи;**

- **сушить вещи близко к топящейся печи;**

- **перекаливать печь.**

 **Помните!**

**Соблюдение требований правил пожарной безопасности**

**позволит сохранить Вашу жизнь и жизнь Ваших близких!**

**Комитет по обеспечению безопасности**

**жизнедеятельности населения Волгоградской области**