|  |  |
| --- | --- |
|  | **Оборудование укрытий в жилых домах и порядок их использования**  |

Одним, из наиболее надежных способов защиты населения от стихийных бедствий бурь, ураганов, смерчей, а также от обломков строительных конструкций, возникающих при воздействии боеприпасов обычных средств поражения на многоквартирные и индивидуальные жилые дома - являются **УКРЫТИЯ.** Их необходимо располагать в подземных пространствах зданий и сооружений различного назначения. К таким укрытиям в условиях города относятся подвалы и цокольные этажи многоквартирных и индивидуальных жилых домов. Для оборудования укрытия используются подвалы зданий построенных из кирпича, из сборных железобетонных конструкций или монолитного железобетона (монолитный железобетонный каркас и кирпичные стены) способные выдержать обрушение выше расположенных этажей здания.

 Не допускается использование подвалов зданий имеющих перекрытия из деревянных конструкций, а так же подвергающиеся затоплению грунтовыми водами или имеющие высокий риск затопления техногенными водами (от разгерметизации водопроводов или канализации), водами от прорыва ливневой канализации, дамб прудов или водохранилищ.

 Для оборудования **УКРЫТИЯ** в подвале пригодного здания, обеспечивающего защиту людей – **НЕОБХОДИМО:**

- иметь достаточно прочные двери на входе, желательно металлические или оббитые металлом, стойкие к воздействию ударной волны, осколкам боеприпасов, температурному воздействию пожара и низких температур в зимних условиях;

- вентиляция осуществляется естественным путем, через вход (люк) - в теплое время года или через воздушные отдушины и отверстия в конструкциях здания - в холодное время года;

- по возможности, в помещении укрытия должно быть электроосвещение от существующей электросети здания, либо от электрогенератора, аккумуляторных батарей, фонарей, **нецелесообразно использование** для освещения – свечей, факелов, других источников открытого горения, так как они при горении сжигают кислород, увеличивают в воздушной атмосфере количество окиси углерода, распространяют неприятный запах и могут стать источником пожара;

- для удовлетворения естественных надобностей людей необходимо (по возможности) предусмотреть отведение помещения, имеющего естественную вентиляцию, установить в нём плотно закрывающиеся выносные приборы для фекалий, обеспечить их своевременный вынос и опорожнение в заранее определенном месте, обеспечить водой, обеззараживающим раствором или мылом;

- запас продуктов питания - не требующих дополнительного приготовления (хлеб, мясные, рыбные, овощные консервы, консервированные компоты и др., для

малолетних детей - детское питание) и запас воды для питья - укрываемые приносят с собой, из расчета пребывания не менее чем на **одни сутки**;

 - люди в укрытии располагаются на нарах (изготавливаются из подручных материалов, стеллажей) - на местах для сидения или на местах для лежания, при отсутствии нар укрываемые могут использовать имеющиеся у них раскладушки, сальные мешки и туристические кресла. В холодное время года при себе необходимо иметь теплые вещи и одеяла.

 В качестве укрытий могут быть использованы находящиеся в собственности граждан автомобильные гаражи, оборудованные овощехранилищами или погреба для хранения сельхозпродуктов, их предварительно необходимо освободить от посторонних предметов и горюче-смазочных материалов.

 При отсутствии в жилом доме подземного пространства, пригодного для защиты людей - могут сооружаться простейшие укрытия в виде перекрытой щели (глубиной до 1,5 метра, перекрывается шифером, листовым железом или древесными материалами, поверх которых осуществляется обсыпка грунтом до 0,5 метра), отрывается на пригодном участке индивидуального землевладения - но не ближе 5- метров от фундамента жилого дома.

 При следовании в укрытие граждане обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность - на себя, детей и опекаемых престарелых родственников.

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ **112**

|  |
| --- |
|  |

**Комитет гражданской защиты населения**

**администрации Волгограда**